# ID 260090

Fehlerhafte AT-Konfiguration von SERCOS Telegramm 7.
Beschreibung | Ein angegebenes Element des SERCOS-Antriebstelegramms ist nicht bekannt. Alle konfigurierten Telegrammeinträge müssen der CNC bekannt sein, damit diese mit internen Variablen verbunden werden kann. Wollen Sie Elemente im Antriebstelegramm konfigurieren, welche nicht mit der CNC verbunden sind, so fügen Sie diese zusätzlichen Telegrammeinträge bitte erst nach dem Verbinden der logischen CNC-Achse mit der physikalischen Achse ein.

Beispiel:

Telegrammkonfiguration MDT = S-0-0047, AT = S-0-0051 in der physikalischen Achse

Verbinden der logischen CNC-Achse mit der physikalische Achse

zusätzliches Einfügen des SI-Statusworts P-0-3215 im Antriebstelegram

Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 7 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
s. P-AXIS-00131
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | -