# Lifting

Dieses Verfahren wird nur dann empfohlen, wenn das Advanced-Lifting aus technischen Gründen nicht möglich ist.

Bei diesem Verfahren wird die Bewegung der Liftachse in der Bahnvorbereitung als unabhängige Bewegung geplant und anschließend an die Bahnbewegung der Hauptachsen des Kanals gekoppelt.

## Hinweis

Die Programmierung des Schlüsselworts „DOWN“ ist im Standard-Lifting nicht verfügbar.

## Weiterführende Informationen

- Lifting Eigenschaften
- Parametrierung
- Sonderfälle