# Logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse (P-COMP-00080)

P-COMP-00080 | Logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse bestimmt werden. Die Position der Adaptionsachse beeinflusst die Kompensation in Modus 2 und 3 (P-COMP-00082).
Parameter | kw.crosstalk.master_pos1_ax_nr
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < P-COMP-00080 < MAX(UNS16)
Achstypen | T
Dimension | T: ---- | R, S: -
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4