# Minimalzeit im Toleranzbereich für Geschwindigkeitssynchronisation (P-AXIS-00290)

P-AXIS-00290 | Minimalzeit im Toleranzbereich für Geschwindigkeitssynchronisation bei Camming / Gearing
Beschreibung | Zeit, die sich die Slaveachse in dem durch P-AXIS-00289 definierten Toleranzbereich befinden muss, bis sie als geschwindigkeitssynchron betrachtet wird.
Parameter | cam_gear.time_in_window
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 8000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |