# ID 13110

Bearbeitungstiefe nicht definiert.
Beschreibung | Die Bearbeitungstiefe muss entweder absolut oder relativ definiert werden. Die Meldung wird erzeugt, wenn bei der Bearbeitungstiefe keiner der beiden Versorgungsparameter für absolute oder relative Angabe belegt ist.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Festlegen, ob Bearbeitungstiefe absolut oder relativ definiert werden soll und Versorgungsparameter entsprechend programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm