# Maximalzeit für Antriebsreset (P-AXIS-00484)

P-AXIS-00484 | Maximalzeit für Antriebsreset
Beschreibung | In der Grundeinstellung wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Reset eines Antriebsreglers länger als 20 Sekunden dauert. Während dieser Zeit kann die CNC-Achse nicht verwendet werden. Mit dem Parameter kann diese Zeit bis zur Ausgabe der Fehlermeldung eingestellt werden. Hierbei gilt ein zulässiger Minimalwert von 100000 µs.

Wenn P-AXIS-00484 diesen Minimalwert unterschreitet, wird die Warnung P-ERR-110562 ausgegeben und der Parameter auf den Minimalwert gesetzt.

Parameter | antr.reset_timeout
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 100000 ≤ reset_timeout ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |