# Programmierbeispiel

Messung einer rechtwinkligen Außenecke

T1 D1

M6

G53

G00 X0 Y0

G00 Z-10

(Aussenecke : P5>0 , P43 >0)

L CYCLE[NAME=SysMeasWcs34.ecy \

@P4 = 5 \

@P5 = 5 \

@P7 = 54 \

@P17 = 10 \

@P18 = 10 \

@P41 = -30 \

@P42 = -30 \

@P43 = 30 \

]

G00 Z10

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.