# ID 20889

Kanalparameter: Face-ID ausserhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Beim Hochlauf wird der Eintrag für die ID der Stinflächenbearbeitung auf den gültigen Wertebereich geprüft. Der Wert der Face-ID P-CHAN-00008 in der Kanalparameterliste ist ausserhalb des zulässigen Bereichs.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | In den Kanalparametern den Wert der Face-ID P-CHAN-00008 vor nächstem Steuerungshochlauf prüfen und ändern. Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall der Wert der Face-ID auf den maximal möglichen Wert gesetzt.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert der Face-ID in Kanalparameterliste
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Maximal möglicher Wert der Face-ID
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigter Wert der Face-ID
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.