# ID 50947

Innerhalb des APPROACH-Bereichs darf kein Koordinatensystem geaendert werden.
Beschreibung | In der APPROACH Definition im ESCAPE-Kanal ist nur ein Koordinatensystem für den gesamten APPROACH zulässig. Eine Änderung des Koordinatensystems zwischen den NC-Befehlen #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH] und #OPTIONAL EXECUTION OFF ist nicht zulässig.

Fehlerhaftes Beispiel:

( Start der Definition des Approachs

N3050 #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH]

( Approach CS

N3060 #CS ON [APP] [@PL4,@PL5,@PL6,@PL7,@PL8,@PL9]

( Keine Rückwärtsfahrt in das CS

N3070 #OPTIONAL EXECUTION CLEAR

N3080 G01 X100

N3090 #CS ON [ERR] [10, 20, 30 , 0, 0, 0] (Fehler 50947 )

( Abwählen des Approach CS

N3100 #CS DEL ALL

( Ende der Definition des Approachs

N3110 #OPTIONAL EXECUTION OFF

Korrigiertes Beispiel:

( Start der Definition des Approachs

N3050 #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH]

( Approach CS

N3060 #CS ON [APP] [@PL4,@PL5,@PL6,@PL7,@PL8,@PL9]

( Keine Rückwärtsfahrt in das CS

N3070 #OPTIONAL EXECUTION CLEAR

;... Approach Geometrie

( Abwählen des Approach CS

N3100 #CS DEL ALL

( Ende der Definition des Approachs

N3110 #OPTIONAL EXECUTION OFF

Reaktion | Klasse | 7 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 2 | Prüfen und korrigieren der Programmierung.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Stacknummer des aktiven Koordinatensystems.
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.