# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (ohne Vorzeichen) (Standardwert = 0mm)
@P2 | Rückzugsebene (ohne Vorzeichen) (Standardwert = 20mm)
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4 | Tiefe in Z-Achse (relativ zur Bezugsebene)
@P7 | Gewindesteigung (ohne Vorzeichen)
@P68 | Nenndurchmesser des Gewindes

## Hinweis

Es ist möglich, dass der Sicherheitsabstand @P3 im Zyklus leicht nach oben korrigiert wird, um die korrekte Gewindesteigung bei vorgegebener Bohrlochtiefe zu erreichen.

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P30 | Bearbeitungsrichtung: 0 = Uhrzeigersinn (Standardwert) 1 = Gegenuhrzeigersinn
@P31 | Bearbeitungsart: 1 = Innen (Standardwert) 2 = Aussen
@P63 | Werkzeugtyp 1 = Gewindefräser Vollprofil (Standardwert) 2 = Gewindefräser Wendeplatte 3 = Einschneidiger Gewindefräser
@P64 | Wendeplatten Schnittbreite (bei Verwendung von Gewindefräser Wendeplatte)

## Bearbeitungsarten

Abb.: Parameter Bearbeitungsart Innen
Abb.: Parameter Bearbeitungsart Aussen

## Werkzeugtypen

Abb.: Gewindefräser Vollprofil
Abb.: Gewindefräser Wendeplatte
Abb.: Einschneidiger Gewindefräser