# Zustände der Betriebsart: Handsatz

Zustand | ST-Konstante | Wert | Beschreibung
DESELECTED | HLI_IMCM_PROCESS_DESELECTED | 1 | Betriebsart Handsatz ist abgewählt.
SELECTED | HLI_IMCM_PROCESS_SELECTED | 2 | Betriebsart Handsatz ist angewählt. Ein NC-Satz (NC-Sätze) können programmiert werden.
READY | HLI_IMCM_PROCESS_READY | 3 | MDI-Satz (Sätze) ist (sind) angewählt. CNC hat den(die) programmierten NC-Satz (NC-Sätze) übernommen.
ACTIVE | HLI_IMCM_PROCESS_ACTIVE | 4 | Der (die) NC-Satz (NC-Sätze) werden abgearbeitet.
HOLD | HLI_IMCM_PROCESS_HOLD | 5 | NC-Satz (Sätze) ist (sind) gestoppt (s.a. Vorschubstopp).
ERROR | HLI_IMCM_PROCESS_ERROR | 6 | Fehlerzustand

Der Handsatz (String) muss beim Übergang von SELECTED nach READY übergeben werden.