# ID 110391

Zweiter Eintrag für Anpassung der Lageregler-Proportionalverstärkung wurde mit 0 angegeben.
Beschreibung | Die zweite Proportionalverstärkung P-AXIS-00247 der dynamischen Kv-Anpassung wurde mit 0 angegeben. Dieser Wert ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird mit Defaulteinstellung initialisiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameterliste der Achse korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00247
%3: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00247
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.