# Messfahrtoffset für alle Messtypen (P-AXIS-00467)

P-AXIS-00467 | Messfahrtoffset für alle Messtypen
Beschreibung | Der Messfahrtoffset gibt an, um welche Wegstrecke weiter als die programmierte Zielposition im Messsatz gefahren werden darf, wenn der Messtaster bis zum programmierten Zielpunkt noch nicht betätigt wurde. Bei Messtyp 3 (s. P-CHAN-00057) mit wahlweiser Weiterfahrt bis auf den Zielpunkt ist der Messfahrtoffset nicht wirksam!
Parameter | kenngr.probing_offset
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ probing_offset ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Ab CNC-Version V2.11.2010.09 ersetzt P-AXIS-00467 den Parameter P-AXIS-00114. Dieser ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar, es wird aber empfohlen, ihn in neuen Applikationen nicht mehr zu verwenden, da er nur einen Einfluss auf eine Messfahrt mit dem Messtyp 2 (s. P-CHAN-00057) hat.

Die Wirkungsweise von P-AXIS-00467 ist umfassender, er kann bei allen Messtypen P-CHAN-00057 verwendet werden, mit der Ausnahme von Messtyp 3 (wahlweise Weiterfahrt bis zum Zielpunkt).