# Antriebstyp PROFIDRIVE (antr.profibus.*)

## Weiterführende Informationen

- Faktor zur Umrechnung der Lagegeberwerte (P-AXIS-00065)
- Slave-Lebenszeichengrenzwert (P-AXIS-00162)
- Aktivierung der Sollgeschwindigkeitsschnittstelle (P-AXIS-00260)
- Lesen der Absolutposition aus Antrieb (P-AXIS-00315)
- Verschiebungsfaktor für G1_XIST1 (P-AXIS-00316)
- Verschiebungsfaktor für Absolutwert in G1_XIST2 (P-AXIS-00317)
- Berechnungsmodus für Istposition (P-AXIS-00318)
- Offset zur gelesenen Absolutposition des Antriebs (P-AXIS-00341)
- Automatisches Nachführen wenn Antrieb nicht bereit (P-AXIS-00352)
- Anzahl detektierbarer Motorumdrehungen (P-AXIS-00336)
- Geschwindigkeitsbewertungsfaktor (P-AXIS-00379)
- Warnung 'Slave-Lebenszeichenfehler‘ unterdrücken (P-AXIS-00462)
- Gebereinstellungen für additive Encoder (antr.profibus.encoder[i].*)
- Mechanischer Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter (P-AXIS-00546)