# ID 120112

Kein Vorsatz programmiert.
Beschreibung | Vor Aktivierung der Spline-Interpolation (G151) mit tangentialem Übergang (#AKIMA TRANS[...]) muss ein Bewegungssatz mit Fahrweg vorhanden sein. Beispiel: %spline N05 G00 X-100 N10 G01 X0 Y0 F2000 ( 100mm Fahrweg in X )

N15 #AKIMA TRANS[START=TANGENTIAL END=TANGENTIAL]

N10 G151 X3 Y25

N20 X15 Y15

...

Weitere Informationen zur Spline-Interpolation siehe
[PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation]

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Bewegungssatz mit Fahrweg vor Anwahl der Spline-Interpolation programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.