# D/A-Kanalnummer (P-AXIS-00048)

P-AXIS-00048 | D/A-Kanalnummer
Beschreibung | Der Parameter definiert die D/A-Kanalnummer.
Parameter | lr_hw[i].da_channel
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ da_channel < abhängig von Hardware
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.