# ID 44084

FB-Fehler: MC_Power. Unzulässiger Wert am Eingang PowerDefaultState, während der Antrieb nicht betriebsbereit ist.
Beschreibung | Der Antrieb soll unter Verwendung eines Funktionsbausteins MC_Power betriebsbereit geschaltet werden. Mindestens einem der Enable…-Eingängen ist immer noch FALSE zugewiesen und der Antrieb nicht betriebsbereit. Es wird nun festgestellt, dass am Eingang PowerDefaultState des Funktionsbausteins ein ungültiger Wert angelegt wurde.
Reaktion | Klasse | - | Keine Reaktion, nur Information, solange mindestens ein Enable_...-Eingang den Wert FALSE besitzt. Sind alle Enable_...-Eingänge mit TRUE beaufschlagt, wird der Antrieb nicht betriebsbereit geschaltet. Liegt ein erlaubter Wert am Eingang PowerDefaultState an zeigt der Ausgang Error FALSE und ErrorID zeigt keine Fehlerkennung.

Sind alle Enable_...-Eingänge zu diesem Zeitpunkt TRUE wird der Antrieb betriebsbereit geschaltet.

Abhilfe | Klasse | - | Die Werte am Eingang PowerDefaultState müssen vom Typ MCV_DRIVE_POWER_STATE sein. Einen der dort definierten Werte verwenden. Falls sich der Wert aus der Applikation ergibt, prüfen weshalb er außerhalb des erlaubten Wertebereichs liegt.
Fehlertyp | -