# ID 110241

Stromgrenzbeschleunigung ist 0.
Beschreibung | Die Eilgangbeschleunigung P-AXIS-00004 des nichlinearen Slopes (ruckbegrenzt) wurde mit 0 angegeben. Die Beschleunigung muss größer 0 sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung der Beschleunigung mit Defaultwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
P-AXIS-00004
%3: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
P-AXIS-00004
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.