# Eilgangoverride (P-CHAN-00181)

P-CHAN-00181 | Modus Eilgangoverride definieren und aktivieren
Beschreibung | Über diesen Eintrag kann festgelegt werden, ob die Overrideschnittstelle für die Beeinflussung von Eilgangsätzen aktiv ist und wie der Eilgangoverride wirkt. Die Aktivierung der Schnittstelle deaktiviert die Beschleunigungsbeeinflussung gemäß P-CHAN-00170. Der Parameter ist auch beim kontinuierlichen Jogbetrieb (Handbetriebsart) wirksam.
Parameter | g00_override_mode
Datentyp | STRING
Datenbereich | NOT_USED oder 0: | Der Eilgangoverride ist inaktiv. Der Vorschuboverride wirkt auf Vorschub- und Eilgangsätze.
MINIMUM_OF_G0_G1 oder 1: | Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt das Minimum von Vorschub- und Eilgangoverride.
ACTIVE oder 2: | Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt nur der Eilgangoverride.
ACTIVE_EXTENDED oder 3: | Wie unter ACTIVE wirkt zusätzlich der Eilgangoverride exklusiv auch bei CNC geführter Referenzpunktfahrt G74, Messen G100 und Handbetrieb.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Der Kanalparameter wirkt auf die kanalspezifische Override-Schnittstelle. Im Modus ACTIVE und ACTIVE_EXTENDED ist zu beachten, dass G0-Bewegungen ausschließlich durch den Eilgangoverride beeinflusst werden können!

Abb.: Beispiele für Modis des Eilgangoverrides