# Anzahl konfigurierter externer Variablen (P-EXTV-00010)

P-EXTV-00010 | Anzahl konfigurierter externer Variablen
Beschreibung | Bei lückenloser Belegung von var[i].* wird hier der Index der zuletzt definierten Variable +1 eingetragen (ilast+1). Bei Belegung mit Lücken von var[i].* wird hier der höchste Index der definierten Variablen +1 eingetragen (imax+1). Ist der Wert kleiner als die tatsächlich konfigurierte Variablenanzahl, so sind nach Hochlauf der Steuerung auch nur die Variablen bis zu diesem Wert verfügbar.
Parameter | number_used_variables
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS16)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | anzahl_belegt (Alte Syntax bis V2.11.2034.0)