# ID 110098

Umschaltgeschwindigkeit an Stromgrenze ist 0.
Beschreibung | Die Umschaltgeschwindigkeit P-AXIS-00211 an der Stromgrenze zwischen den Beschleunigungsstufen 1 und 2 des linearen Slopes (nicht ruckbegrenzt) wurde mit 0 angegeben. Diese muss größer 0 sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung der Beschleunigung mit Defaultwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00211
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00211
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.