# Stoßverleimen in einem Bewegungssatz (Verfahren 1)

Die Anwahl des Messvorgangs über G108 ist haltend wirksam bis zur Programmierung einer M-Funktion vom Synchronisationstyp MNE_SNS (P-CHAN-00027). Bei dieser M-Funktion wird die Messfahrt gestartet. Das Messsignal muss in dem Verfahrsatz erfolgen, der zusammen mit dieser M-Funktion programmiert wurde.

Nach erkanntem Messsignal wird um den Restweg P-CHAN-00030 weitergefahren und G108 implizit abgewählt.

## Programmierbeispiel

Stoßverleimen in einem Bewegungssatz (Verfahren 1)

N05 X0 Y0

N10 G108 (Kantenstoßen einschalten)

N20 G01 X90 Y90 F20

N30 M97 G01 X150 Y150 F8 (M97 ist vom Typ MNE_SNS, Messfahrt starten)

(Nach Messsignal um den Restweg weiterfahren)

M30

## Achtung

Wird während der Messfahrt kein Messereignis registriert, erfolgt am Satzende die Ausgabe einer Fehlermeldung.