# Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz (P-AXIS-00568)

P-AXIS-00568 | Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz
Beschreibung | Neben der Eigenfrequenz selbst kann über diesen Parameter zusätzlich das Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz angegeben werden, welches wie folgt definiert ist:
Parameter | vib_guard.damping
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ≤ damping ≤ 1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0.1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00