# Übertragungsart

Bei den meisten Antriebsprofilen können die Werte übertragen werden

- zyklisch als Prozessdatum oder
- über einen nicht-zyklischen Parametrierungskanal.

Durch den Parameter P-AXIS-00397 wird festgelegt, wie das zu übertragende Datum zum Antrieb übertragen wird.

Mögliche Werte sind:

"CYCLIC" | Übertragung erfolgt zyklisch in den Prozessdaten
"ACYCLIC" | Übertragung erfolgt über den azyklischen Parameterkanal
"IGNORE" | Es werden keine Daten zum Antrieb übertragen.