# ID 150104

adr_hr_zaehler im HAND_MDS ist groesser als Array von Handinkrementen auf HLI.
Beschreibung | Die Handbetriebsparameter werden von der CNC eingelesen und interpretiert. Dabei wird festgestellt, dass in den Handbetriebsparametern ein Wert für den Parameter P-MANU-00004 vorgegeben wurde, der nicht erlaubt ist. Mit Parameter P-MANU-00004 wird die Adresse angegeben, an der die Zählerstände der Handräder an die CNC übergeben werden. Im Falle der Meldung wurde als Übergabelokalität das High-Level-Interface zur SPS definiert (siehe P-MANU-00003). Auf welche Schnittstelle auf dem HLI ein Handrad seinen Zählerstand übergibt wird durch diesen Parameter P-MANU-00004 festgelegt.
Reaktion | Klasse | 3 | Handbetriebsparameter werden nicht in CNC übernommen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur des Wertes für P-MANU-00004, P-MANU-00004 <= dem Grenzwert ist (siehe Parameter 2 der Meldung). Erneute Interpretation der Handbetriebsparameter, durch erneuten Start des CNC-Systems.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
In Handbetriebsparametersatz definierter Index der Schnittstelle zur Übergabe eines Handradzählerstandes.
%2: | Grenzwert [-]
Größter erlaubter Indexwert.
%3: | Logische Bedienelementnummer [-]
Nummer des logischen Bedienelementes dessen Parametrierung zur Meldung führte.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.