# ID 21650

Programmierter positiver Softwareendschalter außerhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Über G99 kann positive (obere) Softwareendschalter verändert werden. Der positive Softwareendschalter kann nur verkleinert werden, Dies bedeutet eine Reduzierung des Bereichs. Der Parameter P-CHAN-00498 ermöglicht die Beeinflussung des Verhaltens der programmierten Softwareendschalter
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und begrenzen des positivem Softwareendschalters
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des Wertes für G99 im NC-Programm. Zur Vergrößerung des Bereichs über G99 den Parameter P-CHAN-00498 auf 0 setzten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Programmierter Wert für den Softwareendschalter
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Begrenzender Wert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.