# Manuelle Aktivierung (P-VOLC-00017)

P-VOLC-00017 | Manuelle Aktivierung
Beschreibung | Standardmäßig wird eine Volumetrische Kompensation automatisch nach Hochlauf bzw. Reset eingeschaltet, sobald die beteiligten Achsen alle notwendingen Bedingungen erfüllen, siehe [FCT-C26]. Mit diesem Parameter kann man diesen Automatismus verhindern und die Volumetrische Kompensation kann dann nur über den NC-Befehl #VOLCOMP ON / OFF geschaltet werden.
Parameter | manual_activation
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Die Volumetrische Kompensation kann sowohl automatisch nach Hochlauf, bzw. Reset, als auch manuell, d.h mit #VOLCOMP ON/OFF geschaltet werden 1: Die Volumetrische Kompensation kann ausschliesslich manuell, d.h mit #VOLCOMP ON/OFF geschaltet werden
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |