# ID 294574

KPS: Stopp-Quittierung nach Bereichsüberwachung im Arbeitsraum.
Beschreibung | Eine Achse hat den Arbeitsraum überschritten.
Reaktion | Klasse | 7 | Die Achse wird gestoppt und darf nur im Freifahrmodus weiterfahren.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die Achse muss wieder in den Arbeitsraum gefahren werden.
Parameter | %1: |
KPS-Nummer
%2: |
Original KPS-Fehlerkennung
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.