# Beschreibung

Zur Optimierung von Prozessen kann es von Vorteil sein, zukünftige Konturelemente im Voraus zu kennen. Die CNC kann diese über die Kontur-Look-Ahead-Funktion bereitstellen.

Die SPS kann mit diesen Elementen die entsprechenden Prozessparameter optimal anpassen. Die Bereitstellung der Daten wird entweder über NC-Befehle oder durch Anfrage von der SPS programmiert.

Die bereitgestellten Daten für die zukünftigen Konturelemente sind:

- Art des Konturelements: Linearsatz, Zirkularsatz, Polynomsatz
- Satznummer
- Startposition des Konturelements
- Länge des Konturelements
- Überstrichener Winkel, programmierter und kompensierter Radius
- Programmzeilennummer
- Länge auf der skalierten Geometrie beim Senkerodieren

Abb.: Beispiel einer programmierten Kontur mit Werkzeugradiuskorrektur

## Ablauf einer Anfrage der SPS

Die SPS sendet eine Anfrage an die CNC. Diese Anfrage beinhaltet entweder einen Index, der zu einem Bewegungssatz gehört, oder eine Distanz ausgehend vom Programmstart.

Für diese beiden unterschiedlichen Anfragen gibt es 2 Modi:

- Modus 1: Anfrage über den Index.
- Modus 2: Anfrage über die zurückgelegte Distanz vom Programmstart.

Zu dieser Anfrage sendet die CNC dann die entsprechende Antwortinformation zu dem jeweiligen Bewegungssatz. Der Ablauf lässt sich wie folgt veranschaulichen:

Abb.: Schematischer Ablauf einer SPS-Anfrage

## Weiterführende Informationen

- Modus 1 – Anfrage über Index
- Modus 2 – Anfrage über Distanz zum Programmstart
- SPS-Schnittstelle
- Beispiele (grafisch)