# ID 70537

Beim Lesen eines CANopen-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.
Beschreibung |
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Aktueller Wert [-]
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.