# ID 110543

Parameter permissible_telegram_failures wird nur fuer EtherCAT-Feldbus unterstuetzt.
Beschreibung | Im Parameter „permissible_telegram_failures“ P-AXIS-00406 wird angegeben, wie viele Antriebstelegramme ausfallen dürfen, bevor die CNC den Antriebsbus als unterbrochen betrachtet. Dieser Parameter wird nur für Antriebe mit EtherCAT Feldbus (CANopen oder SERCOS over EtherCAT) unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Korrektur des Werts von P-AXIS-00406 auf Null.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert des Parameters P-AXIS-00406 korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der betroffenen Achse
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert für P-AXIS-00406
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00406
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.