# ID 20662

Für TOOL ORI CS fehlt eine rotatorische Achse.
Beschreibung | Beim NC-Befehl #TOOL ORI CS (Werkzeugorientierung senkrecht zur gedrehten Bearbeitungsebene) wird festgestellt, dass eine der zum Ausrichten des Werkzeuges erforderlichen rotatorischen Achsen im NC-Kanal nicht vorhanden ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Reihenfolge der Hauptachsen und rotatorischen Achsen im NC-Kanal prüfen und gemäß der zugrundeliegenden Kinematik anpassen. In der Regel sind für das automatische Ausrichten des Werkzeuges mindestens zwei rotatorische Achsen notwendig. Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel – Werkzeug ausrichten]

Sicherstellen, dass durch Achstauschbefehle keine für das Ausrichten erforderlichen Achsen aus dem Kanal abgegeben wurden bzw. in der Achsreihenfolge falsch angeordnet sind (z.B. Lücken).

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Platz bzw. Index in Achsreihenfolge, an dem eine rotatorische Achse erwartet wird.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.