# Übersicht

## Aufgabe

Ziel dieser Funktionalität ist es, Maschinenanregungen durch häufige programmbedingte Beschleunigungs- und Bremsvorgänge zu verringern. Die Funktionalität glättet dazu, unter Berücksichtigung von einem vorgegebenen Kriterium, den geplanten Bahngeschwindigkeitsverlauf.

## Wirksamkeit

Eine Glättung des Bahngeschwindigkeitsverlaufs bzw. eine Reduzierung der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge wird durch ein satzübergreifendes Angleichen der geplanten maximalen Bahngeschwindigkeiten erreicht. Das Angleichen der maximalen Bahngeschwindigkeiten wird durch eine entsprechende Absenkung erreicht, wodurch eine Bearbeitungszeitverlängerung entstehen kann.

Durch die Vorgabe des Glättungs-Kriteriums (Produktivitätsfaktor) wird

- zum einen der Grad der Glättung und zum anderen
- die maximal tolerierbare Verlängerung der Bearbeitungszeit festgelegt.

## Hinweis

Die Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.01.3079.21.

## Parametrierung

Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Aktivierung der Funktion über den Parameter P-CHAN-00600.

## Programmierung

Die Parametrierung der Funktionalität erfolgt über den NC-Befehl #LAH[…].