# ID 70314

Aktivieren der Temperaturkompensation nicht möglich, da Korrekturwerttabelle ungültig ist.
Beschreibung | Die Temperaturkompensation kann nicht eingeschalten werden, da keine Korrekturwerttabelle vorhanden ist oder sie Fehler enthält. Siehe auch: [FCT-C5// Kapitel Temperaturkompensation] [COMP// Kapitel: Allgemeine Korrekturwertdaten]
Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse, Temperaturkompensation bleibt inaktiv
Abhilfe | Klasse | 6 | Kompensationstabelle korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.