# Einstellung der Bahndynamikgrenzwerte (vector.*)

Die maximal zulässige Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung auf der Bahn ergibt sich in Abbhängigkeit von den dynamischen Kenngrößen in der achsspezifischen Parameterliste und der programmierten Kontur. Mit den folgenden Parametern wird die Defaultbegrenzung der Bahngeschwindigkeit und Beschleunigung/Verzögerung initialisiert. Die Aktivierung/Deaktivierung und Änderung der Grenzwerte erfolgt über einen NC Befehl (siehe auch [PROG//Befehl #VECTOR LIMIT..]).

## Weiterführende Informationen

- Grenzwert für Bahnbeschleunigung (P-CHAN-00002)
- Grenzwert für Bahnverzögerung (P-CHAN-00208)
- Grenzwert für Radialbeschleunigung (P-CHAN-00361)
- Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck (P-CHAN-00351)
- Grenzwert für Bahngeschwindigkeit (P-CHAN-00090)
- Dynamikbegrenzung im Kreis (P-CHAN-00350)