# Hochlaufparameter

P-STUP-00110 | Aktivierung der externen Kompensation
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Funktionalität der externen Kompensation aktiviert werden.
Parameter | enable_external_compensation_ifc
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter ist nur verwendbar unter TwinCAT3. Grund dafür ist die Nutzung der McCOM-Schnittstelle, die nur unter TwinCAT3 verfügbar ist. Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074