# ID 70431

Korrekturwerttabelle für Spindelsteigungsfehlerkompensation fehlerhaft.
Beschreibung | Für die Achse ist die Spindelsteigungsfehlerkompensation (s. P-AXIS-00175) aktiviert. Die Kompensationstabelle enthält jedoch Fehler; ein Aktivieren der Kompensation ist daher nicht möglich. Siehe FCT-C5// Kapitel: Spindelsteigungsfehlerkompensation

COMP// Kapitel: Spindelsteigungsfehlerkompensation

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Spindelsteigungsfehlerkompensation wird ausgeschalten
Abhilfe | Klasse | 7 | Vorausgegangene Warnmeldung(en) kontrollieren und Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.