# ID 90126

Die Anwahlseite bei Inneneckanwahl ist falsch.
Beschreibung | Die Anwahlseite, die programmiert wurde ist falsch. Um zur äquidistanten Bahn zu gelangen muss das Werkzeug die programmierte Kontur überqueren. Dabei wird die Kontur beschädigt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur der Anwahlseite.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.