# Korrekturwert in positiver Richtung (P-COMP-00023)

P-COMP-00023 | Korrekturwert in positiver Richtung
Beschreibung | Der Parameter definiert einen Korrekturwert bei Bewegung in positiver Richtung am Stützpunkt 'i'.
Parameter | kw.ssfk.table[i].pos
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ pos < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert | 0
Anmerkungen |