# Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub (P-AXIS-00001)

P-AXIS-00001 | Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
Beschreibung | Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitszunahme dar.
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_beschl
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ a_beschl ≤ P-AXIS-00008
Achstypen | T, R
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s²
Standardwert | 1000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130/G131] näher beschrieben.