# kernelv_get_error_severity()

## Prototyp

signed short int

kernelv_get_error_severity(void);

## Beschreibung

Liefert die Fehlerbehebungsklasse einer zuvor mit kernelv_read_error() gelesenen Fehlermeldung zurück. Falls keine Fehlermeldung gelesen wurde bzw. keine Fehlermeldung vorliegt, wird der Wert -1 zurückgegeben.

## Parameter

-

## Rückgabewerte

Typ: unsigned short int

-1 falls keine Fehlermeldung vorliegt, andernfalls die Fehlerbehebungsklasse (siehe auch [DIAG]).

Fehlerbehebungsklasse | interne Fehlerbehebung
0 | Fehlermeldung dient als Warnung, es erfolgt automatisch eine interne Fehlerbehebung.
2 | Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
5 | Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
6 | Neuer Hochlauf des CNC-Kerns notwendig.
7 | Neuer Hochlauf des gesamten NC-Kerns nach Ausschalten notwendig.