# Parameter für die Filterung von Fehlermeldungen der Achse (error_filter[i].*)

Die Parametrierung der gewünschten Aktionen oder Filterungen für Fehlermeldungen findet durch den Anwender/Maschinenhersteller pro Plattform/Kanal/Achse statt. Nähere Informationen dazu in [FCT-M7// Fehlermanagement]

Strukturname | Index
error_filter[i] | 0 ≤ i ≤ 3 (Maximale Anzahl Fehlerfilter: 4)

## Weiterführende Informationen

- Fehlerursache (P-AXIS-00627)
- Fehleraktion (P-AXIS-00628)
- Bedingte Aktivierung (P-AXIS-00629)
- Bedingte Aktion (P-AXIS-00630)
- Bedingte Filteraktivierung (P-AXIS-00631)
- Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (P-AXIS-00632)