# Anzahl der Lagereglerzyklen (P-AXIS-00714)

P-AXIS-00714 | Anzahl der Lagereglerzyklen für das Erfassen des Festanschlags
Beschreibung | Dieser Parameter legt die Anzahl der Lagereglerzyklen fest, die der Schleppabstand der Achse das vorgegebene Schleppabstandslimit P-AXIS-00712 überschreiten muss, bevor der Festanschlag erfasst wird. Sollte während dieser Zeit das Limit erneut unterschritten werden, wird mit der Zählung von vorne begonnen.
Parameter | antr.fixed_stop.nbr_cycles
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < nbr_cycles < MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: Interpolationstakte | R: Interpolationstakte
Standardwert | 10
Antriebstypen | SECOS, CANopen
Anmerkungen | Für das Messen (G100, Messtyp 7) mit Fahren auf einen Anschlag gilt das Limit aus Parameter P-AXIS-00332