# ID 50431

Abwahl des Handbetriebs bei mindestens einerAchse fehlgeschlagen.
Beschreibung | Die Abwahl mindestens einer Achse für Handbetrieb ist nicht möglich. Zusätzliche Informationen zu Handbetrieb siehe [PROG// Kapitel: Handbetrieb] [HLI// Kapitel: Handbetrieb].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen ob Achse(n) im NC Kanal verfügbar sind. Abwahl der Handbetriebsachsen in NC Programm oder SPS Programm prüfen ob Achsen für Handbetrieb bereits deaktiviert sind
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.