# Übersicht Kanalparameter

## Die Übersicht der Kanalparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert

- In der 1. Spalte steht die eindeutige Kennung des Kanalparameters, die sog. "ID". Diese setzt sich aus dem Präfix "P-CHAN" und einer eindeutigen 5-stelligen Nummer zusammen,
  z.B. P-CHAN-00001.
- In der 2. Spalte ist die Datenstruktur dargestellt, in der der Parameter definiert ist,
  z.B. prog_start.slope.
  Die Struktur dient der Kategorisierung, welche sich folgend im Kapitelaufbau widerspiegelt. Wenn bei 'Struktur' die Angabe fehlt, ist dies kein Fehler; in dem Fall gilt nur der Parameter in Spalte 3 alleine.
- In der 3. Spalte findet sich der "Parameter" mit seiner genauen Bezeichnung,
  z.B. acceleration.
  Wichtig zu erwähnen ist, dass "Struktur"+"Parameter" immer zusammen gehören und exakt so in der Kanalparameterliste konfiguriert werden müssen,
  z.B. prog_start.slope.acceleration.
- In der 4. Spalte wird die "Funktionalität" in einem zusammenfassenden Begriff/Kurzbeschreibung dargestellt,
  z.B. Slopeeinstellung.

ID | Struktur | Parameter | Funktionalität
--- | --- | --- | ---
P-CHAN-00001 | prog_start.slope. | acceleration | Standardwirkung der Beschleunigungsgewichtung bei Programmstart
P-CHAN-00002 | vector. | acceleration | Grenzwert für Bahnbeschleunigung
P-CHAN-00003 | gruppe[i]. | achs_anzahl | Achsanzahl in jeder Achsgruppe
P-CHAN-00004 | spindel[i]. | autom_range | Automatische Stufenanwahl beim Spindelgetriebeschalten
P-CHAN-00005 | gruppe[i]. | bezeichnung | Bezeichnung der Achsgruppe im NC-Kanal
P-CHAN-00006 | gruppe[i].achse[j]. | bezeichnung | Name einer Achse im NC-Kanal
P-CHAN-00007 | spindel[i]. | bezeichnung | Name einer Spindel im NC-Kanal
P-CHAN-00008 |  | cax_face_id | Maschinen-ID bei C-Achs-Stirnflächenbearbeitung
P-CHAN-00009 |  | corr_v_trans_jerk | Reduktion der tangentialen Übergangsgeschwindigkeit zwischen Kreisen
P-CHAN-00010 |  | default_ax_name_of_spindle | Name einer Spindel im Bahnverbund
P-CHAN-00011 | gruppe[i].achse[j]. | default_feed_axis | Zuordnung einer Achse zur Standardvorschubgruppe
P-CHAN-00012 | speed_limit_look_ahead. | dist_from_corner | Abstand von Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00013 | speed_limit_look_ahead. | dist_to_corner | Abstand zur Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00014 |  | einrechnen_mit_t | Implizites Auslösen des D-Wortes bei T
P-CHAN-00015 |  | einzelschrittmodus | Modus für Einzelschrittbetrieb definieren
P-CHAN-00016 |  | ext_wzv_vorhanden | Werkzeugdaten werden von einer externen Werkzeugverwaltung angefordert
P-CHAN-00017 | speed_limit_look_ahead. | enable | Aktivierung / Deaktivierung Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00018 | speed_limit_look_ahead. | time | Einheit, mit der das Signal SLD beim Geschwindigkeits-Look-Ahead interpretiert wird
P-CHAN-00019 | syn_chk. | errors_total | Fehleranzahl im NC-Programm beim Syntaxcheck
P-CHAN-00020 | syn_chk. | errors_per_block | Fehleranzahl pro Zeile beim Syntaxcheck
P-CHAN-00021 |  | create_cont_mask_warnings | Warnungen beim Konturausblenden aktivieren (WRK)
P-CHAN-00022 | aep. | g_gruppe[i] | Protokollierung der G-Funktionen freischalten
P-CHAN-00023 |  | grp_anzahl | Anzahl der Achsgruppen im NC-Kanal
P-CHAN-00024 | aep. | output_mode | Änderungsprotokollierung aktivieren
P-CHAN-00025 |  | h_default_outp_ax_name[i] | Achsspezifische H-Funktionen
P-CHAN-00026 |  | h_prozess_zeit[i] | Timeout- bzw. Prozesszeiten von H-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00027 |  | h_synch[i] | Synchronisationsart der H-Funktionen
P-CHAN-00028 | syn_chk. | interactive | Angabe des Betriebsmodus beim Syntaxcheck
P-CHAN-00029 |  | kasto_multi_block | Satzübergreifendes Kantenstoßen
P-CHAN-00030 |  | kasto_residual_path | Restweg nach Eintreffen des Messsignals beim Kantenstoßen
P-CHAN-00031 |  | kind_of_2nd_ecs_ax | Auswahl der zweiten Achse des Effektorkoordinatensystems (ECS)
P-CHAN-00032 |  | kinematik_id | Auswahl der kinematischen Standardtransformation (Kinematiktyp)
P-CHAN-00033 | prog_start. | late_sync_ready | Standardeinstellung für die 'Späte Synchronisation am Programmende' bei Programmstart
P-CHAN-00034 |  | lin_aufloes | Auflösung der Linearachsen
P-CHAN-00035 | gruppe[i].achse[j]. | log_achs_nr | Logische Nummer einer Achse im NC-Kanal
P-CHAN-00036 | spindel[i]. | log_achs_nr | Logische Achsnummer einer Spindel im NC-Kanal
P-CHAN-00037 | synchro_data.koppel _gruppe[i]. paar[j]. | log_achs_nr_master | Logische Achsnummer der Masterachse (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00038 | synchro_data.koppel _gruppe[i]. paar[j]. | log_achs_nr_slave | Logische Achsnummer der Slaveachse (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00039 |  | m_default_outp_ax_name[i] | Achsspezifische M-Funktionen
P-CHAN-00040 |  | m_prozess_zeit[i] | Timeout- bzw. Prozesszeiten von M-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00041 |  | m_synch[i] | Synchronisationsarten der M-Funktionen
P-CHAN-00042 | spindel[i]. | m19_prozess_zeit | Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00043 | spindel[i]. | m19_synch | Synchronisationsart für M19
P-CHAN-00044 | spindel[i]. | m3_prozess_zeit | Timeout- bzw. Prozesszeit von M03 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00045 | spindel[i]. | m3_synch | Synchronisationsart für M03
P-CHAN-00046 | spindel[i]. | m4_prozess_zeit | Timeout- bzw. Prozesszeit von M04 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00047 | spindel[i]. | m4_synch | Synchronisationsart für M04
P-CHAN-00048 | spindel[i]. | m5_prozess_zeit | Timeout- bzw. Prozesszeit von M05 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00049 | spindel[i]. | m5_synch | Synchronisationsart für M05
P-CHAN-00050 |  | mach_plane_of_2nd_ecs_ax | Auswahl der Ebene für die zweite Achse des Effektorkoordinatensystems (ECS)
P-CHAN-00051 |  | main_spindle_ax_nr | Logische Achsnummer der Hauptspindel im NC-Kanal
P-CHAN-00052 |  | main_spindle_gear_change | Freischalten mechanisches Getriebeschalten der Haupspindel
P-CHAN-00053 |  | main_spindle_name | Name der Hauptspindel im NC-Kanal
P-CHAN-00054 |  | mass_einh | Maßeinheit für translatorische Achsen im NC-Programm
P-CHAN-00055 | range_table[j]. | max_speed | Maximale Spindeldrehzahl einer Drehzahlstufe (Spindelgetriebeschalten)
P-CHAN-00056 |  | max_vb_override | Begrenzung des maximalen Kanaloverrides
P-CHAN-00057 |  | messtyp | Messtyp vordefinieren
P-CHAN-00058 | range_table[j]. | min_speed | Minimale Spindeldrehzahl einer Drehzahlstufe (Spindelgetriebeschalten)
P-CHAN-00059 |  | mittelpkt_diff | Zulässige absolute Mittelpunktverschiebung bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00060 |  | mittelpkt_faktor | Zulässige relative Mittelpunktsverschiebung bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00061 | synchro_data.koppel _gruppe[i]. paar[j]. | mode | Modus des Koppelpaares (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00062 | makro_def[i]. | nc_code | Angabe des Makroinhaltes
P-CHAN-00063 | prog_start.g_gruppe[i]. | nr | Default G-Funktionsnummern bei Programmstart
P-CHAN-00064 | prog_start.m_gruppe[i]. | nr | Default M-Funktionsnummern bei Programmstart
P-CHAN-00065 |  | override_delay | Abtastung des Override
P-CHAN-00066 |  | override_weight_prog_feed | Einfluss des Override auf Vorschub
P-CHAN-00067 |  | p_param_haltend | Programmübergreifende Wirksamkeit der P-Parameter
P-CHAN-00068 | aep. | p_parameter | Protokollierung der P-Parameter freischalten
P-CHAN-00069 | spindel[i]. | plc_control | Spindelansteuerung durch SPS über kanalspezifische Schnittstelle
P-CHAN-00070 |  | m_pre_outp[i] | Weg- oder zeitbezogene Vorausgabe von M-Funktionen
P-CHAN-00071 | prog_start.slope. | profile | Default Beschleunigungsprofil bei Programmstart
P-CHAN-00072 | tool. (Alte Syntax: werkzeug.) | prozess_zeit | Timeout- / Prozesszeit der Werkzeuganforderung für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00073 | prog_start.slope. | ramp_time | Standardwirkung der Rampenzeitgewichtung bei Programmstart
P-CHAN-00074 | spindel[i]. | range_way | Suchrichtung bei der Stufenanwahl beim Spindelgetriebeschalten
P-CHAN-00075 |  | reset_no_axis_to_axv | Achsabgabe nach Reset
P-CHAN-00076 |  | tool_life_to_wzv | Werkzeugstandgrößen an externe Werkzeugverwaltung senden
P-CHAN-00077 |  | rpf_prozess_zeit | Prozesszeit der Referenzpunktfahrt für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00078 |  | rund_aufloes | Auflösung der Rundachsen
P-CHAN-00079 |  | rund_mass_einh | Maßeinheit für rotatorische Achsen im NC-Programm
P-CHAN-00080 | spindel[i]. | s_prozess_zeit | Timeout- bzw. Prozesszeit der Spindel-S-Funktion für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00081 | spindel[i]. | s_synch | Synchronisationsart der Spindel-S-Funktion
P-CHAN-00082 |  | spdl_anzahl | Anzahl konfigurierter Spindeln im NC-Kanal
P-CHAN-00083 |  | spind_aufloes | Auflösung der Spindeln
P-CHAN-00085 | makro_def[i]. | symbol | Angabe des Makronamens
P-CHAN-00086 | tool. (Alte Syntax: werkzeug.) | synch | Synchronisationsart der Werkzeuganforderung (T-Funktion)
P-CHAN-00087 |  | t_info_to_wzv | Information der externen Werkzeugverwaltung bei einer T-Funktion
P-CHAN-00088 | aep. | v_eigendef | Protokollierung der eigendefinierten Variablen freischalten
P-CHAN-00089 | speed_limit_look _ahead. | v_limit | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00090 | vector. | velocity | Grenzwert für Bahngeschwindigkeit
P-CHAN-00091 |  | versch_im_durchm | Einstellung der Verschiebungsangabe für die Durchmesserprogrammierung
P-CHAN-00092 |  | wrk_im_kanal_vorhanden | Die NC-Kanalkonfiguration beinhaltet ein Modul zur Werkzeugradiuskorrektur (WRK)
P-CHAN-00093 | aep. | wz_daten | Protokollierung der Werkzeugdaten freischalten
P-CHAN-00094 | kinematik[i]. | param[j] | Definition der Kinematikparameter
P-CHAN-00095 |  | log_number_tracking_axis | Festlegen der Nachführachse (C-Achsnachführung)
P-CHAN-00096 |  | feed_to_weakest_axis | Festlegen der schwächsten Achse als Defaultvorschubachse
P-CHAN-00097 |  | use_drive_curr_limit | Gültige Bremsrampe bei FEEDHOLD
P-CHAN-00098 |  | spindle_m_fct_free | Umschalten der Bedeutung der M-Funktionen M3/M4/M5/M19
P-CHAN-00099 | prog_start. | feedrate | Standardvorschub bei Programmstart
P-CHAN-00100 |  | move_tool_offsets_directly | Zeitpunkt der Wirksamkeit von Werkzeugkorrekturen
P-CHAN-00101 |  | auto_align_tracking_axis | Automatisches Ausrichten einer Nachführachse
P-CHAN-00102 |  | plc_command_rapid_feed | Wirkungsweise des PLC Vorschubes
P-CHAN-00103 |  | d_clear_to_wzv | Sichern und Löschen von Werkzeugdaten in einer externen Werkzeugverwaltung
P-CHAN-00104 | synchro_data. | restore_coupling_after_reset | Kopplung wiederherstellen nach Reset (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00105 | synchro_data. | preserve_coupling_after_prog_end | Kopplung wiederherstellen nach Programmende (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00106 |  | t_with_implicit_flush | Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl
P-CHAN-00107 |  | h_pre_outp[i] | Weg- oder zeitbezogene Vorausgabe von H-Funktionen
P-CHAN-00108 | prog_start. | feedrate_factor | Default Vorschubeinheit bei Programmstart
P-CHAN-00109 |  | fast_tracking_transition | Anwahl Nachführbetrieb ohne Anhalten
P-CHAN-00110 |  | check_jerk_on_poly_path | Betrachtung des Rucks im Polynom
P-CHAN-00111 |  | time_override_weight_dwell_time | Einfluss des Zeitoverride auf Verweilzeit
P-CHAN-00112 |  | ori_rotation_angle | Modus der Orientierungswinkelprogrammierung bei kinematischer Transformationen
P-CHAN-00113 |  | path_reject_std_manual_mode | Verwerfen von Handbetriebsweg bei Programmende
P-CHAN-00114 |  | rel_offset_limits_std_manual_mode | Relative Handbetriebsoffsetgrenzen bei G200
P-CHAN-00115 |  | release_non_channel_axis | Abgabe kanalfremder Achsen nach Reset
P-CHAN-00116 |  | multi_dimension_in_block | Exklusivität der Maßsystemprogrammierung
P-CHAN-00117 |  | mode_trans_jerk | Modus für Ruckbegrenzung am Satzübergang von beliebigen Sätzen
P-CHAN-00118 |  | m6_prog_file | Unterprogrammaufruf bei M6
P-CHAN-00119 |  | start_init_prog_file | Name des implizit aufgerufenen Unterprogramms bei Programmstart
P-CHAN-00120 |  | soft_limit_tolerance | Softwareendschalterüberwachung mit Toleranz
P-CHAN-00121 |  | simu_output_wcs | Anzeigeformat bei der Bearbeitungssimulation
P-CHAN-00122 | hsc.bspline. | path_deviation | Maximale Abweichung des B-Splines von programmierter Bahnkontur
P-CHAN-00123 | hsc.bspline. | track_deviation | Abweichung der Mittschleppachsen (B-Spline)
P-CHAN-00124 | hsc.bspline. | max_path_length | Bahnlänge relevanter Sätze (B-Spline)
P-CHAN-00125 | hsc.bspline. | max_angle | Konturknickwinkel für Linearsatzübergänge (B-Spline)
P-CHAN-00126 | hsc.bspline. | merge_retry | Abbruchkriterium für das Zusammenfassen von Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00127 | hsc.bspline. | merge_window | Startkriterium für das Zusammenfassen von Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00128 | hsc.bspline. | auto_off_g00 | Splineabwahl bei G00-Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00129 | hsc.bspline. | auto_off_path | Verhalten bei maximaler Bahnabweichung (B-Spline)
P-CHAN-00130 | hsc.bspline. | auto_off_track | Verhalten bei maximaler Mitschleppachsabweichung (B-Spline)
P-CHAN-00131 | hsc.bspline. | limit_corner_dist | Begrenzung des Eckenabstandes (B-Spline)
P-CHAN-00132 | hsc.gen. | linear_segmentation | Segmentierung von Linearsätzen (HSC)
P-CHAN-00133 | hsc.gen. | linear_center_point | Satzanzahl bei Linearsegmentierung (HSC)
P-CHAN-00134 | hsc.gen. | linear_continuous_split | Segmentierungsvorschrift (HSC)
P-CHAN-00135 | hsc.gen. | linear_split_length | Segmentlänge bei Linearsätzen (HSC)
P-CHAN-00136 | hsc.gen. | circular_secant_error | Basis der Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
P-CHAN-00137 | hsc.gen. | circular_segmentation | Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
P-CHAN-00138 | hsc.gen. | circular_param | Konturfehler bei Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
P-CHAN-00139 | hsc.gen. | filter_deviation | Behandlung kurzer Sätze (HSC)
P-CHAN-00140 | hsc.gen. | min_segment_length | Minimale Segmentlänge bei Satzsegmentierung (HSC)
P-CHAN-00141 | hsc.gen. | jerk_monitoring_mode | Algorithmik bei der Ruckbegrenzung (HSC)
P-CHAN-00142 | hsc.gen. | jerk_weighting_5ax | Faktor für zulässigen Ruck bei Fünfachsbetrieb (HSC)
P-CHAN-00143 | hsc.gen. | jerk_weighting | Faktor für zulässigen Ruck bei 2.5D-Betrieb (HSC)
P-CHAN-00144 |  | suppress_cs_tracking_offset | Unterdrückung eines rotatorischen CS-Offsets beim Nachführbetrieb
P-CHAN-00145 |  | kin_trafo_display | Aktivierung von TCP Anzeigedaten
P-CHAN-00146 |  | parameter_change_during_execution | Übernahme von Konfigurationslisten bei aktivem NC-Programm
P-CHAN-00147 |  | soft_limit_warning_axes | Fehlerreaktion bei sollwertseitiger Softwareendschalterüberwachung
P-CHAN-00148 |  | multi_axes_in_block | Exklusivität der Achsprogrammierung
P-CHAN-00149 |  | kasto_reject_rest_block | Restsatz beim Kantenstoßen nach Eintreffen des Messsignals verwerfen und Fortsetzen mit nächsten NC-Satz
P-CHAN-00150 |  | remain_block_number_sub_prog_call | Übernahme Satznummer 'N..' bei Unterprogrammaufruf
P-CHAN-00151 |  | auto_enable_kin_trafo | Implizite Anwahl der kinematischen Transformation bei Programmstart
P-CHAN-00152 |  | auto_disable_kin_trafo | Implizite Abwahl der kinematischen Transformation am Programmende
P-CHAN-00153 |  | kasto_remain_active | Haltend aktive Messinitialisierung beim Kantenstoßen
P-CHAN-00154 |  | ax_exchange_with_implicit_flush | Achstausch mit impliziter Kanalsynchronisation (FLUSH CONTINUE)
P-CHAN-00155 | speed_limit_look _ahead. | override_weight_v_limit | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00156 | tool. | minimum_length | Minimale zulässige Werkzeuglänge
P-CHAN-00157 | tool. | minimum_radius | Minimaler zulässiger Werkzeugradius
P-CHAN-00158 |  | streaming_prog_file | Programmname für Aktivierung automatischen Streamingbetrieb
P-CHAN-00159 |  | modal_i_j_k_for_circle | Modale Wirkung von I/J/K bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00160 |  | g80_prog_file | Impliziter Aufruf bei G80
P-CHAN-00161 |  | g81_prog_file | Impliziter Aufruf bei G81
P-CHAN-00162 |  | g82_prog_file | Impliziter Aufruf bei G82
P-CHAN-00163 |  | g83_prog_file | Impliziter Aufruf bei G83
P-CHAN-00164 |  | g84_prog_file | Impliziter Aufruf bei G84
P-CHAN-00165 |  | g85_prog_file | Impliziter Aufruf bei G85
P-CHAN-00166 |  | g86_prog_file | Impliziter Aufruf bei G86
P-CHAN-00167 |  | g87_prog_file | Impliziter Aufruf bei G87
P-CHAN-00168 |  | g88_prog_file | Impliziter Aufruf bei G88
P-CHAN-00169 |  | g89_prog_file | Impliziter Aufruf bei G89
P-CHAN-00170 |  | override_weight_acc | Einfluss des Override auf Beschleunigung
P-CHAN-00171 |  | max_radius_diff_circle | Maximal zulässige absolute Radiendifferenz bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00172 |  | max_proz_radius_diff_circle | Maximal zulässige prozentuale Radiendifferenz bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00173 |  | suppress_ax_group_in_pos_check | Aktive Prüfung ob Achsgruppe 'in Position'
P-CHAN-00174 |  | channel_name | Definition eines Kanalnamens für die Anzeige auf dem HLI
P-CHAN-00175 |  | channel_type | Definition einer Kanalkennung für die Anzeige auf dem HLI
P-CHAN-00176 |  | meas_error_no_signal | Fehlerreaktion bei Messtyp 1
P-CHAN-00177 | ori. | mode | Darstellungsmode der Orientierungswerte
P-CHAN-00178 | ori. | fixed_axis_index | Index der festen Drehachse zur Bestimmung der Eulerwinkel
P-CHAN-00179 |  | ax_default_config_after_reset | Defaultachskonfiguration im Kanal nach Reset wiederherstellen
P-CHAN-00180 |  | suppress_prg_display_level | Anzeigeunterdrückung von Dateiname/ Dateioffset
P-CHAN-00181 |  | g00_override_mode | Modus Eilgangoverride definieren und aktivieren
P-CHAN-00182 |  | plcopen_std_unit | Verwendete Einheiten in PLC-Open-Funktionen
P-CHAN-00183 |  | simu_ignore_internal_stop_cond | Ignorieren der internen Stoppbedingungen bei schneller Konturvisualisierung
P-CHAN-00184 |  | kin_trafo_display_curr_pos | Umschalten der TCP Anzeigedaten zwischen Soll- und Istpositionen
P-CHAN-00185 |  | tracking_axis_rot_wc | Festlegen der Lage der Nachführachse im Werkstück
P-CHAN-00186 |  | override_v_handwheel | Override bei Handradbetrieb
P-CHAN-00187 |  | g800_prog_file[i] | Zusätzliche implizite Aufrufe bei G800-G819
P-CHAN-00188 | tool_ori_cs. | axis | Definition der Hauptachse des aktuellen Koordinatensystems, auf die das Werkzeug ausgerichtet werden soll
P-CHAN-00189 | tool_ori_cs. | mode | Auswahl der Ausrichtlösung
P-CHAN-00190 |  | dynamic_weighting_active | Aktivierung der wegabhängigen Dynamikgewichtung
P-CHAN-00191 | dynamic_weighting[i]. | path_limit | Fahrweggrenze (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00192 | dynamic_weighting[i]. | velocity_fact | Gewichtungsfaktor Geschwindigkeit (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00193 | dynamic_weighting[i]. | acceleration_fact | Gewichtungsfaktor Beschleunigung (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00194 | dynamic_weighting[i]. | ramp_time_fact | Gewichtungsfaktor Rampenzeit (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00195 | man_mode.vector _limit. | v_max_pos | Sollgeschwindigkeit einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00196 | man_mode.vector _limit. | a_max_pos | Sollbeschleunigung einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00197 | man_mode.vector _limit. | tr_pos | Rampenzeit einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00198 | man_mode.vector _limit. | v_max_ori | Sollgeschwindigkeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00199 | man_mode.vector _limit. | a_max_ori | Sollbeschleunigung einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00200 | man_mode.vector _limit. | tr_ori | Rampenzeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00208 | vector. | deceleration | Grenzwert für Bahnverzögerung
P-CHAN-00209 |  | m_h_pre_outp_time_calc_mode | Berechnungsmodell für M/H-Vorausgabezeit
P-CHAN-00210 |  | cycle_changes_modal | Modale Wirkung von Änderungen im Zyklus
P-CHAN-00211 |  | suppress_cycle_logging | NC-Sätze von Zyklen und M6 in Tracedaten und Anzeige ausblenden
P-CHAN-00212 |  | m_h_pre_outp_calc_value_to_go | Restweg/-zeitberechnung bei M/H-Vorausgabe aktivieren
P-CHAN-00213 |  | gap_in_trafo_axis_sequence | Zulassen einer lückenden Achskonfiguration bei Anwahl von Transformationen
P-CHAN-00214 |  | meas_deceleration_mode | Aktive Verzögerung bei Messsignal
P-CHAN-00215 |  | consider_rot_tracking_offset | Berücksichtigung einer Konturrotation in der Nachführachse
P-CHAN-00216 |  | max_nc_blocks_ahead | Anwahl Vorlaufbegrenzung der Decodierung über Satzanzahl
P-CHAN-00217 | hsc.gen. | on_delay_output_one_block | Verzögerte HSC-Anwahl bei Konturversplinung
P-CHAN-00218 |  | independent_axis_error_stop | Modus des Bremsverhaltens bei Achsfehler
P-CHAN-00219 |  | implicit_contour_masking | Implizites Konturausblenden aktivieren (WRK)
P-CHAN-00220 | edge_machining. | enable | Aktivierung / Deaktivierung der Eckenbearbeitung
P-CHAN-00221 | edge_machining. | angle_limit | Grenzknickwinkel (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00222 | edge_machining. | pre_dist | Abstand vor der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00223 | edge_machining. | pre_feed | Vorschub vor Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00224 | edge_machining. | wait_time | Wartezeit in Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00225 | edge_machining. | post_dist | Abstand nach der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00226 | edge_machining. | post_feed | Vorschub nach der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00227 |  | kasto_suppress_path_check | Unterdrückung Fahrwegprüfung beim Kantenstoßen
P-CHAN-00228 |  | permitted_trafo_deviation_limit | Zulässige Berechnungstoleranz bei Vorwärts- / Rückwärtstransformation
P-CHAN-00230 |  | curve_dynamic_weighting_active | Aktivierung der radiusabhängigen Dynamikgewichtung
P-CHAN-00231 | curve_dynamic _weighting[i]. | radius_limit | Radiusgrenze (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00232 | curve_dynamic _weighting[i]. | velocity_fact | Gewichtungsfaktor Geschwindigkeit (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00233 | curve_dynamic _weighting[i]. | acceleration_fact | Gewichtungsfaktor Beschleunigung (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00234 | curve_dynamic _weighting[i]. | ramp_time_fact | Gewichtungsfaktor Rampenzeit (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00235 |  | exact_stop_after_g00 | Genauhalt nach jedem Eilgangsatz
P-CHAN-00239 | hsc.bspline. | auto_contour_mode | Automatisches Einfügen von Polynomen bei interner B-Splineabwahl
P-CHAN-00240 | hsc.bspline. | fgroup | Festlegung der Vorschubgruppe für B-Spline
P-CHAN-00241 | hsc.bspline. | no_hsc_for_deviation_zero | Abwahl HSC bei einer Abweichung gleich Null (B-Spline)
P-CHAN-00243 |  | tool_life_to_wzv_suppress_zero | Ausgabe Werkzeugstandgrößen 0 unterdrücken
P-CHAN-00244 |  | lift_min_dist | Minimale Weglänge für Liftbewegungen
P-CHAN-00245 |  | trans_limit_with_curvature | Zusätzliche Betrachtung der Krümmung am Satzübergang zwischen Linearsätzen
P-CHAN-00246 |  | max_motion_blocks_ahead | Anwahl Vorlaufbegrenzung der Decodierung über Anzahl Bewegungssätze
P-CHAN-00247 |  | ori_wcs | Abbildung der Werkzeugorientierung im aktiven Bearbeitungskoordinatensystem
P-CHAN-00249 | tube_profile. | techno_nr_rnd_on | Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Einfahren bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00250 | tube_profile. | techno_nr_rnd_off | Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Ausfahren bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00251 | tube_profile. | techno_type | Typdefinition der Technofunktion bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00252 |  | final_prog_file | Name des implizit aufgerufenen Unterprogramms bei Programmende
P-CHAN-00253 |  | use_alias_name_in_ax_list | Alternative Programmierung achsspezifischer Bewegungen im Robotikbereich
P-CHAN-00254 |  | output_block_length_zero | Behandlung von Polynomsätzen der Länge Null
P-CHAN-00255 |  | tool_life_capture_all_movements | Standgrößenerfassung bei Eilgangbewegungen
P-CHAN-00256 |  | display_diameter_pos | Durchmesseranzeige bei der Drehbearbeitung
P-CHAN-00257 |  | kasto_prog_meas_trigger | Umschalten der Messlogik auf ein programmiertes Messsignal beim Kantenstoßen
P-CHAN-00258 |  | kasto_relate_to_prog_contour | Umschalten auf konturbezogenen Restweg beim Kantenstoßen
P-CHAN-00259 |  | opt_contour_mode | Optimiertes Polynomüberschleifen bei Übergängen mit Kreissätzen
P-CHAN-00260 |  | start_init_prog_file_mode | Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmstart
P-CHAN-00261 |  | multi_path_configuration | Freischaltung der 2Pfad-Programmierung
P-CHAN-00262 | kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | id | Definition der Kinematik-ID für mehrstufige Transformationen
P-CHAN-00263 | kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | param[k] | Definition der Kinematikparameter für mehrstufige Transformationen
P-CHAN-00264 |  | default_id_of_kin_step[i] | Auswahl der Standardkinematiktypen für mehrstufige Transformationen
P-CHAN-00265 |  | suppress_tracking_vec_limit | Unterdrückung der Vektordynamikbegrenzung bei Richtsätzen im Nachführbetrieb
P-CHAN-00266 |  | meas_fixed_stop_no_error | Fehlerreaktion bei Messtyp 7
P-CHAN-00267 |  | hli_input_disable_condition | Konfiguration der Einlesesperre des Interpolators
P-CHAN-00268 |  | meas_soft_limit_move_path | Automatische Verfahrbereichsbegrenzung bei Messfahrt
P-CHAN-00269 |  | max_time_ahead | Anwahl zeitbasierte Vorlaufbegrenzung der Decodierung
P-CHAN-00270 |  | dec_max_ahead_protected | Vorlaufbegrenzung im überwachten Modus
P-CHAN-00271 | flush. | d_cmd | Implizites '#FLUSH WAIT' bei D-Anwahl
P-CHAN-00273 |  | disable_chamfers_roundings | An-/Abwahl der Funktion Fasen und Radien
P-CHAN-00274 |  | m_h_pre_outp_nbr_block | Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe erhöhen
P-CHAN-00275 | forward_backward. | with_offset | Rückwärtsfahren mit externen Positionsverschiebungen
P-CHAN-00276 | forward_backward. | disable_m00_backward | Programmierter M00-Halt während Rückwärtsfahren
P-CHAN-00277 | forward_backward. | disable_m00_2nd_forward | Programmierter M00-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren
P-CHAN-00278 | forward_backward. | disable_m01_backward | Programmierter M01-Halt während Rückwärtsfahren
P-CHAN-00279 | forward_backward. | disable_m01_2nd_forward | Programmierter M01-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren
P-CHAN-00280 | customer. | val[i] | Freie anwenderdefinierte Werte
P-CHAN-00281 |  | filter_tracking_axis | PCS Glättungsfunktion für Nachführachse
P-CHAN-00282 |  | drive_cmd_use_physical_axis_number | Verwendung der Achsnummern des Masterkanals im Klonkanal
P-CHAN-00283 |  | encryption_extension[i] | Festlegung der Dateierweiterungen für Verschlüsselung von NC-Programmen
P-CHAN-00284 |  | trc_circular_kerf_masking | Erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze (WRK)
P-CHAN-00285 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | orientation[k] | Null-Orientierung des Werkzeuges (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00286 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | position[k] | Null-Position des Werkzeuges (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00287 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | rtcp | Winkeltransformation (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00288 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | programming_mode | Programmiermodus (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00289 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | number_of_axes | Achsanzahl (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00290 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | chain[k] | Achsreihenfolge (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00291 | kinematik[91].axis[k].* oder kin_step[i].trafo[j].axis[k].* oder trafo[j].axis[k].* | type | Achstyp (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00292 | kinematik[91].axis[k].* oder kin_step[i].trafo[j].axis[k].* oder trafo[j].axis[k].* | orientation[l] | Achsorientierung (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00293 | kinematik[91].axis[k].* oder kin_step[i].trafo[j].axis[k].* oder trafo[j].axis[k].* | point[l] | Stützpunkt auf der Achse (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00294 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | linkage_mode | Modus für Transformation zw. Achswerten und kartesischen Koordinaten (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00295 | kinematik[91].* oder kin_step[i].trafo[j].* oder trafo[j].* | linkage[k][l] | Transformation zw. Achswerten und kartesischen Koordinaten (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00296 |  | meas_use_std_dynamic | Aktive Dynamik bei Messfahrt
P-CHAN-00297 |  | mode_exact_stop_indp_axis | Positionssynchronisation unabhängiger Achsen
P-CHAN-00298 |  | kasto_warning_no_signal | Ausgabe einer Warnmeldung bei fehlendem Messereignis beim Kantenstoßen
P-CHAN-00299 |  | kasto_warning_residual_path | Ausgabe einer Warnmeldung bei zu kleinem Restfahrweg beim Kantenstoßen
P-CHAN-00300 | edge_machining. | disable_feed_adaption | Vorschubanpassung schalten (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00301 | edge_machining. | mode | Modus der Eckenerkennung
P-CHAN-00305 |  | block_search_restart_mode | Wiederanfahroption nach Satzvorlauf bei gekoppelten Achsen
P-CHAN-00306 |  | jog_of_path_only | Lizenzprüfung Klonkanal
P-CHAN-00307 |  | position_lookahead_distance | Zeitvorschau: Vorhalteweg zur Berechnung der Zeit
P-CHAN-00308 | forward_backward. | disable_stop_backward | Verhalten an den STOP-Marken beim Rückwärtsfahren
P-CHAN-00309 | forward_backward. | disable_stop_1st_forward | Verhalten an den STOP-Marken beim Vorwärtsfahren
P-CHAN-00310 | forward_backward. | disable_stop_2nd_forward | Verhalten an den STOP-Marken beim wiederholten Vorwärtsfahren
P-CHAN-00311 |  | meas_pcs_value_no_probe_radius | Einrechnen des Kugelradius in PCS-Messwert
P-CHAN-00312 |  | meas_allow_actuated_probe | Bereits betätigten Messtaster beim Starten einer Messfahrt erlauben
P-CHAN-00313 |  | meas_error_no_move_path | Messfahrt ohne programmierten Fahrweg
P-CHAN-00315 |  | resolution_factor | Skalierung der Achsauflösung
P-CHAN-00316 | prog_start. | Initialize_on_actual_position | Jobmanagerbetrieb: Anfordern der aktuellen Positionen bei Programmstart
P-CHAN-00317 | prog_start. | set_default_config | Jobmanagerbetrieb: Initialisieren der Arbeitsdaten bei Programmstart
P-CHAN-00318 | prog_start. | report_scene_sample | Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung der Szenedaten
P-CHAN-00319 | prog_start. | report_run_time_measure | Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung von Zeitstempeln
P-CHAN-00320 | prog_start. | report_axes_position_sample | Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung von Achspositionen
P-CHAN-00321 |  | block_filter_tolerance | Zusammenfassen kurzer Sätze für optimiertes Überschleifen
P-CHAN-00322 |  | t_with_tool_data_provide | Ausgabe Werkzeugdaten auf der SPS-Schnittstelle (Tool Data Provider)
P-CHAN-00324 | esa. | time | Vorgabe der Offset-Zeit für die Berechnung der zukünftigen Zustände
P-CHAN-00325 | esa. | mode | Modus der Vorausberechnung
P-CHAN-00326 |  | meas_dont_allow_suspend_axis_output | Sperren der Umschaltung zwischen physikalischen Achsen und Klon-Achsen während einer Messfahrt
P-CHAN-00327 |  | meas_all_axes | Achsen, Messwerte und Messoffsets im CS
P-CHAN-00328 |  | mode_feed_display | Anzeigemodus des aktiven Bahnvorschubes
P-CHAN-00329 |  | ipo_start_wait_cycles | Puffern von Bewegungssätzen zur Optimierung des Vorschubprofils
P-CHAN-00330 |  | display_top_coord_sys | Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen
P-CHAN-00331 |  | kin_trafo_enable_cs_coord_display | Anzeige der Achssollwerte und Zielpunkte in kartesischen Koordinatensystemen
P-CHAN-00332 |  | ori_prog | Verhalten von G91 bei Orientierungsachsen bei vollständiger Transformation
P-CHAN-00338 |  | mdi_log_file | Name der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00339 |  | mdi_log_file_max_size | Maximale Größe der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00340 |  | position_lookahead_contour_path | Vorhalteweg für Zeitvorschau auf Kontur beziehen
P-CHAN-00341 |  | opt_insert_flush_continue | Optimiertes Einfügen von #FLUSH CONTINUE
P-CHAN-00343 | man_mode.vector_limit. | j_max_ori | Sollruck einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00344 |  | suppress_trafo_curr_pos | Unterdrückung der Ausgabe von kinematisch und/oder kartesisch transformierten Istpositionen
P-CHAN-00345 |  | enable_time_based_lift | Umschalten auf eine zeitbasierte Betrachtung beim Liften einer Achse
P-CHAN-00346 |  | enable_mod_axis_always_shortest_way | Positionierung von Moduloachsen auf kürzestem Weg
P-CHAN-00347 |  | no_init_prog_start | Starten von NC-Programmen ohne Initialisierung
P-CHAN-00349 | prog_start.slope. | mode_ramp_time | Modus der Profilberechnung
P-CHAN-00350 | vector. | cir_radial_acc_limit | Implizite Dynamikbegrenzung im Kreis
P-CHAN-00351 | vector. | acc_dec_unit | Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck
P-CHAN-00353 |  | feed_override_weight_dwell_time | Einfluss des Vorschuboverride auf Verweilzeit
P-CHAN-00359 |  | plcopen_implicit_sync | Synchronisation von PLCopen-Aufträgen
P-CHAN-00360 |  | enable_unit_feet_cut_speed | Einheit der konstanten Schnittgeschwindigkeit
P-CHAN-00361 | vector. | radial_acceleration | Bahndynamikgrenzwerte
P-CHAN-00362 | conveyor_sync. | log_number_master | Logische Achsnummer des Transportbandes bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00363 | conveyor_sync. | move_direction | Laufrichtung des Transportbandes bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00364 | conveyor_sync. | x_virtual | Virtuelle X-Achse bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00365 | conveyor_sync. | sync_in_tolerance | Toleranzfenster bei der Synchronisierung auf ein Transportband (Durchlaufbearbeitung)
P-CHAN-00366 | conveyor_sync. | hold_limit_vel_factor | Faktor zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei Begrenzung der Bewegung auf die Endlage (Durchlaufbearbeitung)
P-CHAN-00367 | conveyor_sync. | hold_limit_tolerance | Zulässige Toleranz für die Endlagenposition der X-Achse im Bandkoordinatensystem (Durchlaufbearbeitung)
P-CHAN-00368 | conveyor_sync. | cart_t0_shift_x | X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00369 | conveyor_sync. | cart_t0_shift_y | Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00370 | conveyor_sync. | cart_t0_shift_z | Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00371 | conveyor_sync. | cart_t0_rot_a | A-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00372 | conveyor_sync. | cart_t0_rot_b | B-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00373 | conveyor_sync. | cart_t0_rot_c | C-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
P-CHAN-00374 | conveyor_sync. | pos_limit | Endlagenposition der X-Achse im Bandkoordinatensystem (Durchlaufbearbeitung)
P-CHAN-00375 | hsc.gen. | slope_segmentation_nbr_blocks | Maximale Anzahl der segmentierten Sätze bei der Vorschub-Profilplanung (HSC)
P-CHAN-00378 | error_filter. | reason | Fehlerursache (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00379 | error_filter. | action | Fehleraktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00380 | error_filter. | conditional_activation | Bedingte Aktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00381 | error_filter. | conditional_action | Bedingte Aktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00382 | error_filter. | conditional_param | Bedingter Filteraktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00383 | error_filter. | conditional_output | Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00384 | dcc. | active | An-/Abwahl der Funktion Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00385 | dcc. | call | Auswahl der Berechnungsmethode (Konturvorsteuerung)
P-CHAN-00386 | geo_feed_adapt. | active | An-/Abwahl der Funktion konstanter Flächenvorschub
P-CHAN-00387 | geo_feed_adapt. | call | Auswahl der Berechnungsmethode (Flächenvorschub)
P-CHAN-00388 | dcc.param. | f[i] | REAL64 Input-Parameter der Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00389 | dcc.param. | i[i] | SGN32 Input-Parameter der Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00390 | geo_feed_adapt.param. | f[i] | REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub
P-CHAN-00391 | geo_feed_adapt.param. | i[i] | SGN32 Input-Parameter für den Flächenvorschub
P-CHAN-00392 | debug. | prg_trace | Tracen von Parametern und Variablen (Debugdaten von NC-Programmen)
P-CHAN-00393 | coordinate_system. | rotation_mode_fixed | Festlegung des Rotationsmodus eines Koordinatensystems
P-CHAN-00394 | coordinate_system. | rotation_sequence | Festlegung der Drehreihenfolge eines Koordinatensystems
P-CHAN-00395 | coordinate_system. | display_global | Auswahl des Anzeigekoordinatensystems des zweiten Pfades bei der 2Pfad-Programmierung
P-CHAN-00396 | coordinate_system. | 2nd_path_on_actual_1st_path | Auswahl des Bezugskoordinatensystems für die Definition des Koordinatensystems des zweiten Pfades
P-CHAN-00397 | coordinate_system. | axes_offsets_layer_specific | Achsoffsets in den Mitschleppachsen koordinatensystemspezifisch verwalten
P-CHAN-00398 | coordinate_system. | intersection | An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung mit Koordinatensystemebenen bei 2Pfad-Programmierung
P-CHAN-00399 | provide_channel _interface. | track_cs | Automatisches Freischalten der Kanalschnittstelle für dynamische CS-Synchronaktionen
P-CHAN-00400 |  | channel_id | Logische Nummer eines NC-Kanals für CNC Objekte
P-CHAN-00401 | path[i]. | dir | Angabe der Pfade zu den NC-Programmen
P-CHAN-00402 | path[i]. | id | Logische Pfadnummer eines Programmpfades
P-CHAN-00403 | path[i]. | type | Pfadtyp eines Programmpfades
P-CHAN-00404 | path[i]. | priority | Priorität eines Programmpfades
P-CHAN-00405 | hsc.gen. | max_track_ratio | HSC-Abwahlverhalten bei Mitschleppachsen
P-CHAN-00406 | configuration.rt_cyles. | enable | Aktivierung Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00407 | configuration.rt_cyles. | memory | Speicher für Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00415 | spindel[i]. | optional | Kennzeichnung einer optionalen Spindel
P-CHAN-00416 | syn_chk. | record_result | Prüfergebnis des Syntaxcheck in Datei schreiben
P-CHAN-00417 |  | ori_interpolation_mode | Modus der Orientierungsinterpolation in Verbindung mit vollständigen kinematischen Transformationen
P-CHAN-00418 | configuration.decoder. | var_memory | Speichergröße für V.CYC.-Variablen
P-CHAN-00419 |  | max_number_of_tools | Maximale Anzahl der Werkzeuge, die aus Listen geladen werden können
P-CHAN-00420 |  | remain_tool_length_in_ax | Achsspezifische Orientierung der Werkzeuglängenkorrektur
P-CHAN-00421 | hsc.bspline. | auto_off_g60 | Splineabwahl bei programmiertem Genauhalt G60 (B-Spline)
P-CHAN-00422 |  | disable_feed_factor | Wirkung des Vorschubfaktors deaktivieren
P-CHAN-00423 |  | suppress_trafo_in_g0_blocks | Unterdrücken einer aktiven kinematischen Transformation bei G0
P-CHAN-00424 |  | v_ch_memory | Speichergröße für V.CH.-Variablen
P-CHAN-00425 | rt_cycles. | max_duration | Max. Ausführungsdauer der Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00426 | rt_cycles. | cont_steps | Anzahl der Elementar-Anweisungen für Zeitprüfung bei Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00427 | rt_cycles. | max_steps | Max. Anzahl der Elementar-Anweisungen bei Echtzeit-Zyklen pro Takt
P-CHAN-00428 |  | calc_average_feed_ahead | Vorlaufzeitberechnung basierend auf gemittelter Vorschubgeschwindigkeit abschalten
P-CHAN-00429 |  | d_prog_file | Unterprogrammaufruf beim D-Wort
P-CHAN-00433 |  | final_prog_file_mode | Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmende
P-CHAN-00434 |  | mirror_display_positions | Berücksichtigung einer Spiegelung in Anzeige und Handbetrieb
P-CHAN-00435 |  | kasto_techno_output_with_signal | Ausgabe einer MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis
P-CHAN-00436 | ori. | tool_ax_in_plane | Ebene, zu der die Werkzeugachse parallel liegt
P-CHAN-00437 |  | err_outp_mode_move | Fehlermeldungsausgabe bei Nachlauf der Handbetriebsachsen
P-CHAN-00438 | trafo[j]. | corr | Korrekturwerte für Kinematikparameter
P-CHAN-00439 |  | contouring_consider_inch | Konturüberschleifverfahren mit Inchangabe
P-CHAN-00442 |  | suppress_workspace_monitoring _manual_mode | Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb
P-CHAN-00443 | trafo[j]. oder kin_step[i].trafo[j]. | name | Eindeutiger Name der Kinematik
P-CHAN-00446 | trafo[j]. oder kin_step[i].trafo[j]. | base[k] | Koppelkinematik: Basisversätze zum Fußpunkt
P-CHAN-00447 | trafo[j].group[k]. oder kin_step[i].trafo[j].group[k]. | name | Name einer Gruppe einer Koppelkinematik
P-CHAN-00448 | trafo[j].group[k]. oder kin_step[i].trafo[j].group[k]. | workpiece_cs | Name der werkstücktragenden Gruppe einer Koppelkinematik
P-CHAN-00449 | trafo[j].group[k]. oder kin_step[i].trafo[j].group[k]. | chain[m] | Koppelkinematik: Aufbau der kinematischen Kette in einer Gruppe
P-CHAN-00450 | trafo[j].group[k]. oder kin_step[i].trafo[j].group[k]. | move_prio[m] | Koppelkinematik: aufteilen der TCP Bewegung auf die Teilkinematiken
P-CHAN-00451 |  | mode_implicite_sync_indp_asyn_axis | Wirkungsweise der impliziten Synchronisation mit unabhängigen asynchronen Achsen
P-CHAN-00452 |  | default_name_of_kin.step | Name der Standardtransformation
P-CHAN-00453 |  | dyn_calc_axis_poly | Dynamikplanung für programmierte Achspolynome
P-CHAN-00454 |  | kinematik_name | Name der Kinematik
P-CHAN-00455 |  | channel_init_actpos_exclusive | Kanalinitialisierung mit Istwerten
P-CHAN-00456 |  | trafo_mode | Modus der kinematischen Transformation
P-CHAN-00457 |  | post_segmentation_length | Begrenzen der Bahnlänge von Bewegungssätzen
P-CHAN-00458 |  | lock_dof | Koppelkinematik
P-CHAN-00459 |  | suppress_soft_limit_monitoring_axes | Deaktivieren der sollwertseitigen Softwareendschalterüberwachung
P-CHAN-00460 |  | retain_last_ax_config | Beibehalten der letzten Achskonfiguration im Kanal
P-CHAN-00463 |  | create_cycle_param_on_read | Automatisches Anlegen von @P-Parametern
P-CHAN-00464 | limit.kin[i]. | active | TCP-Geschwindigkeitsüberwachung aktivieren
P-CHAN-00465 | limit.kin[i]. | name | Transformationsname der verwendeten Kinematik
P-CHAN-00466 | limit.kin[i].velocity. | max | TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Geschwindigkeitsgrenze
P-CHAN-00467 |  | contour_processing_memory | Speichergröße für Konturbearbeitung
P-CHAN-00468 | hsc.gen. | use_analytic_dyn_calc | Analytische Dynamikrechnung für Splinekurven
P-CHAN-00469 | limit.kin[i]. | mode | TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Modus für Werkzeugkopfversätze
P-CHAN-00470 | hscs.deselect. | prog | Zyklen-HSC-Einstellungen: Abwahl -Dateiname
P-CHAN-00471 | hscs.deselect. | tolerance | Zyklen-HSC-Einstellungen: Abwahl -Toleranz
P-CHAN-00472 | hscs.rough. | prog | Zyklen-HSC-Einstellungen: Schruppen -Dateiname
P-CHAN-00473 | hscs.rough. | tolerance | Zyklen-HSC-Einstellungen: Schruppen - Toleranz
P-CHAN-00474 | hscs.prefinish. | prog | Zyklen-HSC-Einstellungen: Vorschlichten -Dateiname
P-CHAN-00475 | hscs.prefinish. | tolerance | Zyklen-HSC-Einstellungen: Vorschlichten - Toleranz
P-CHAN-00476 | hscs.finish. | prog | Zyklen-HSC-Einstellungen: Schlichten -Dateiname
P-CHAN-00477 | hscs.finish. | tolerance | Zyklen-HSC-Einstellungen: Schlichten - Toleranz
P-CHAN-00478 | limit.kin[i].velocity. | ipo_weight_factor | TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Gewichtungsfaktor
P-CHAN-00479 | configuration.decoder | pattern_processing_memory | Speichergröße für die Patterndefinition
P-CHAN-00480 | configuration.rt_cycles. | buffers | Max. Anzahl Aktionen in Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00481 |  | cycle_stack_memory | Speichergröße für @P-Parameter
P-CHAN-00482 |  | tool_life_with_d | Standzeiterfassung beim D-Wort
P-CHAN-00486 |  | in_position_ignored_movement | Genauhaltprüfung mit additiven Bewegungen
P-CHAN-00487 |  | trc_inverse_display_pcs_pos | Anzeige PCS Positionen inverse TRC
P-CHAN-00488 | configuration.decoder. | cycle_stack_add_var_count | Zusätzliche Variablenanzahl für @P-Parameter
P-CHAN-00489 |  | display_pcs_limits | Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen im PCS-Koordinatensystem
P-CHAN-00490 | coordinate_system.def[i]. | id | Identifikator des Koordinatensystems
P-CHAN-00491 | coordinate_system.def[i].path[j].translation. | t1 | Translation erste Achse
P-CHAN-00492 | coordinate_system.def[i].path[j].translation. | t2 | Translation zweite Achse
P-CHAN-00493 | coordinate_system.def[i].path[j].translation. | t3 | Translation dritte Achse
P-CHAN-00494 | coordinate_system.def[i].path[j].rotation. | a1 | Drehwinkel erste Achse
P-CHAN-00495 | coordinate_system.def[i].path[j].rotation. | a2 | Drehwinkel zweite Achse
P-CHAN-00496 | coordinate_system.def[i].path[j].rotation. | a3 | Drehwinkel dritte Achse
P-CHAN-00498 |  | range_check_prog_soft_limits | Verhalten bei programmierten Softwareendschaltern
P-CHAN-00500 | configuration.decoder. | function | Festlegung der Funktionalitäten des Decoders
P-CHAN-00501 | configuration.decoder. | log_entry_number | Maximale Anzahl aufgezeichneter Decoder-Ereignisse
P-CHAN-00502 | configuration.decoder. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Decoder Ereignisse
P-CHAN-00503 | configuration.decoder. | max_cache_number | Maximale Anzahl der möglichen Cachedateien
P-CHAN-00504 | configuration.decoder. | max_cache_size | Maximale Größe einer Cachedatei
P-CHAN-00505 | configuration.decoder. | max_local_subroutine_definitions | Maximale Anzahl lokaler Unterprogrammdefinitionen
P-CHAN-00506 | configuration.decoder. | max_vol_comp_measurement_records | Maximale Anzahl von Messdatensätzen zur Maschinenkalibrierung
P-CHAN-00507 | configuration.decoder. | fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingte Aktivierung der Decoder-Funktionalitäten
P-CHAN-00508 | configuration.decoder. | fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingung für die Aktivierung der Decoder-Funktionalitäten
P-CHAN-00509 | configuration.decoder. | macro_number | Gesamtanzahl der NC-Makros
P-CHAN-00510 | configuration.decoder. | macro_definition_number | Maximalzahl vordefinierter NC-Makros
P-CHAN-00511 | configuration.decoder. | macro_symbol_len | Maximale Zeichenanzahl des Makronamens
P-CHAN-00512 | configuration.decoder. | macro_nc_code_len | Maximale Zeichenanzahl des Makroinhaltes
P-CHAN-00514 | configuration.decoder. | msg_diag_memory | Größe des Meldungsspeichers für Diagnosedaten
P-CHAN-00515 | configuration.decoder. | string_label_number | Maximale Anzahl Stringlabels
P-CHAN-00516 | configuration.decoder. | expression_label_number | Maximale Anzahl Expressionlabels
P-CHAN-00517 | configuration.decoder. | p_param_number | Maximalanzahl an P-Parametern
P-CHAN-00550 | configuration.tool_radius_comp. | function | Festlegung der Funktionalitäten der WRK
P-CHAN-00551 | configuration.tool_radius_comp. | log_entry_number | Maximale Anzahl aufgezeichneter WRK-log_level-Ereignisse
P-CHAN-00552 | configuration.tool_radius_comp. | log_level | Festlegung der Art der aufgezeichneten Decoder Ereignisse
P-CHAN-00553 | configuration.tool_radius_comp. | fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingte Aktivierung der WRK-Funktionalitäten
P-CHAN-00554 | configuration.tool_radius_comp. | fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingung für die Aktivierung der WRK-Funktionalitäten
P-CHAN-00600 | configuration.path_preparation. | function | Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
P-CHAN-00601 | configuration.path_preparation. | log_entry_number | configuration.path_preparation
P-CHAN-00602 | configuration.path_preparation | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Bahn-Ereignisse
P-CHAN-00603 | configuration.path_preparation. | m_pre_output_lookahead | Maximale betrachtete Satzanzahl für Vorabausgabe der M-Funktionen
P-CHAN-00604 | configuration.path_preparation. | m_pre_output_max_distance | Maximaler Weg für Vorabausgabe der M-Funktionen
P-CHAN-00605 | configuration.path_preparation. | fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingte Aktivierung der Bahn-Funktionalitäten
P-CHAN-00606 | configuration.path_preparation. | fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingung für die Aktivierung der Bahn-Funktionalitäten
P-CHAN-00650 | configuration.interpolator. | function | Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
P-CHAN-00651 | configuration.interpolator. | log_entry_number | Maximale Anzahl aufgezeichneter Interpolator-Ereignisse
P-CHAN-00652 | configuration.interpolator. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Interpolator-Ereignisse
P-CHAN-00653 | configuration.interpolator. | (parameter, param) number_blocks_lah | Anwenderspezifische Größe Look-Ahead-Puffer
P-CHAN-00654 | configuration.interpolator. | blocks_per_call | Reduzierung der Rechenzeit des Interpolators
P-CHAN-00655 | configuration.interpolator. | fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingte Aktivierung der Interpolator-Funktionalitäten
P-CHAN-00656 | configuration.interpolator. | fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1 | Bedingung für die Aktivierung der Interpolator-Funktionalitäten
P-CHAN-00657 | configuration.interpolator. | dyn_cs_history_max | Anzahl der Aufzeichnungen des dynamischen Koordinatensystems
P-CHAN-00658 | configuration.interpolator. | contour_lookahead_log_max | Maximale Anzahl Konturelemente im Kontur-Look-Ahead
P-CHAN-00751 |  | dpl_tol_limit_change | Toleranzgrenze bei dynamischer Begrenzung von Achspositionen
P-CHAN-00752 | trafo_stack[i]. | name | Name des Transformationsstacks
P-CHAN-00753 | trafo_stack[i]. | kin[j] | Name der Kinematik
P-CHAN-00754 | trafo_stack[i].cs. | id[k] | ID der CS-Verschiebung
P-CHAN-00755 | trafo_stack[i].acs. | id[k] | ID der ACS-Verschiebung
P-CHAN-00756 | trafo_stack[i].bcs. | id[k] | ID der BCS-Verschiebung
P-CHAN-00757 |  | trafo_stack_name_active_prog_start | Name des aktivierten Transformationsstacks bei Programmstart
P-CHAN-00758 | backward_compatibility. | axis_spline_ramp_time | Berechnungsmodus resultierenden Rampenzeit bei #CS und #TRAFO
P-CHAN-00759 |  | swe_limits_additive_manual_mode | Begrenzung der Softwareendschalter im Handbetrieb mit paralleler Interpolation
P-CHAN-00760 |  | pre_output_tolerance | Toleranzangabe für Abweichung bei Vorausgabeposition von M/H-Funktion
P-CHAN-00761 | tapping. | use_actual_position | Gewindebohren mit Istpositionen der Spindel
P-CHAN-00762 | tapping. | n_cycles | Anzahl Filtertakte zur Filterung der Istpositionen der Spindel