# ID 44039

FB-Fehler: Wert am Eingang "PhaseShift" liegt außerhalb des erlaubten Wertebereichs.
Beschreibung | Spezifische Fehlermeldung des FB MC_Phasing. Der Wert am Eingang „PhaseShift“ wird vor der Beauftragung des Motion Controllers überprüft. Liegt der Wert außerhalb des Intervalls [-2147483648.0, 2147483647.0], wird dieser Fehlercode ausgegeben.
Reaktion | Klasse | - | Der Auftrag wird vom FB verworfen und nicht an den Motion Controller weitergeleitet.
Abhilfe | Klasse | - | Der Wert am Eingang „PhaseShift“ muss angepasst werden, dass er innerhalb der Grenzen des erlaubten Intervalls liegt. Anschließend kann der FB erneut beauftragt werden.
Fehlertyp | -