# Untere Grenze für Messsystem (P-CHAN-00807)

P-CHAN-00807 | Untere Grenze für Messsystem
Beschreibung | Der Parameter definiert die untere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Parameter | dist_ctrl[i].min_pos (mit i=0)
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 <= min_pos < MAX(SGN32)
Dimension | [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Standardwert | -50000
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44