# Ordnung des Lageistwertfilters der Masterachse (P-AXIS-00622)

P-AXIS-00622 | Ordnung des Lageistwertfilters der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des Lageistwertfilters der Masterachse definiert.
Parameter | conv_sync.order_pos_filter
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ order_pos_filter ≤ 1000
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R, S: ----
Standardwert | 10
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2