# Aktivierung der dynamischen kv-Anpassung (P-AXIS-00244)

P-AXIS-00244 | Aktivierung der dynamischen kv-Anpassung
Beschreibung | Die Aktivierung der dynamischen kv-Anpassung erfolgt durch diesen Parameter. Da diese Funktionalität für SERCOS- und CANOPEN-Antriebe nicht zur Verfügung steht, wird bei diesen Antrieben eine Warning ausgegeben und die Funktionalität automatisch abgewählt.
Parameter | getriebe[i].dyn_kv.dyn_kv_active
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen |