# ID 20577

In der aktuellen Ebene ist für die Schneidenradiuskorrektur keine Plandrehachse konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Übernahme der Werkzeugversätze wird bei aktiver Schneidenradiuskorrektur (SRK) für Drehwerkzeuge festgestellt, dass keine der beiden Ebenenachsen als Plandrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Bei Drehmaschinen muss eine der Ebenenachsen (erste oder zweite Hauptachse) in der Achsparameterliste als Plandrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert sein.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Achsmode der Achse
%2: | Erwarteter Wert [-]
Nummer der "Plandrehachse"
%3: | Logische Achsnummer [-]
%4: | Logische Achsnummer[-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.